## Linux Hardware RTC Device LKM

ls /lib/modules/4.19.94-ti-r42/kernel/drivers/rtc/\*1307\*

/lib/modules/4.19.94-ti-r42kernel/drivers/rtc/rtc-ds1307.ko

sudo modprobe rtc-ds1307

lsmod|grep rtc

sudo sh -c "echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new\_device"

dmesg|tail -1

ls -l /dev/rtc\*